**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Základní technické parametry výtahu

• Počet stanic: 3 (zastavení ve 3 podlažích)

• Typ dveří: dvoukřídlé ruční

• Šířka výtahových dveří: cca 1 m

• Nosnost: 450–550 kg (minimálně pro 6 osob)

• Normy: dle ČSN a EN 81:20/50

Parametry výtahové šachty

• Prohlubeň výtahové šachty: cca 79 cm

• Hloubka šachty: cca 1,18 m

• Šířka šachty: cca 1,76 m

• Celková výška šachty: cca 10 m

• Hlava šachty: cca 3 m

Orientační fotografie níže:

