**Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace**

**„Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy“**

**Místo plnění veřejné zakázky:** víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 – Řepy (DH č. 12, umístění u ulice Šimonova 1106 – 1110)

parc. č. 1293/18, k. ú. Řepy

**Plocha povrchu hřiště:**  246 m2

*(čistá plocha povrchu nezahrnuje případný prořez)*

**Ortofotomapa:**

**

**Umělý travní povrch:**

* vyroben z tvarovaného PE monofilního vlákna, vhodného pro víceúčelové sportovní aktivity a dětská hřiště
* barva: zelená
* materiál: 100 % PE
* tloušťka vlákna: 180 μm
* zásyp: křemičitým pískem viz požadavky výrobce povrchu
* výška vlasu: 18 mm

**Předmět veřejné zakázky zahrnuje:**

* Příprava podkladu – kontrola a očištění podkladu, jeho doplnění a zhutnění na požadovanou úroveň
* Dodávka a montáž (lepení vč. dodávky pásek a lepidla a vč. lajnování) umělého travního povrchu určeného pro víceúčelové sportoviště
* Lajnování bude určeno pro různé druhy sportů – fotbal, basketbal, házená, badminton apod.
* Likvidace odpadu, doprava
* Zařízení staveniště, režie, kompletační činnost
* Povrch musí splňovat požadavky příslušných technických norem, zejména ČSN EN 1176 (2018) a ČSN EN 1177 (2018).
* Zadavatel požaduje, aby provádění díla bylo mimo jiné v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.
* Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů či materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první jakosti.
* Dodavatel výše uvedenou skutečnost prokáže předložením příslušných osvědčení.