**Specifikace:**

* Materiálové řešení herních prvků je stanoveno jako kombinace kovu a plastu. U altánu se požaduje základní nosná konstrukce ze dřeva. U stolu na stolní tenis a lavice na skate je požadováno provedení z betonu.
* U nově vytvářených dopadových ploch bude použit praný kačírek frakce 4–8 mm, přičemž velikost a rozsah dopadových ploch je stanoven v souladu s normou ČSN EN 1177

----------------------------------------------------------------------------------

Legenda k jednotlivým hřištím

**H2 ŠPANIELOVA**

Nový prvek:

**jednomístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

Nahrazení prvku:

**herní sestava se skluzavkou a řetězovou dvojhoupačkou** - výška pádu 1,2 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

--------

**H4 ŠPANIELOVA**

Nahrazení prvku:

**herní sestava se skluzavkou a řetězovou dvojhoupačkou** - výška pádu 1 m; kombinace klasického a baby sedátka

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H7 ENGELMULLEROVA**

Nahrazení prvku:

**betonová lavice na skate** – rozměry 2 x 0,4 x 0,4 m; výměna nové za poškozenou (mobilní neukotvený prvek)

--------

**H8 GALANDOVA**

Nový prvek:

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

**herní domeček** – min. rozměr (d,š,v) – 1,2 x 1 x1,55 m; výška pádu do 0,5 m

**jednomístná řetězová houpačka pro baby** – výška pádu do 1 m

**betonový stůl na stolní tenis** - rozměr (d,š,v) – 2,74 x 1,53 x 0,76 cm

**zastínění pískoviště** - kruhové pískoviště o průměru 6,5 m

Nahrazení prvku:

**věž se skluzavkou a více různými výlezy** - výška pádu do 1 m

--------

**H10 BENDOVA (Řepík)**

Nový prvek:

**věž se skluzavkou a prolézacím tunelem** - výška pádu do 1 m

Nahrazení prvku:

**houpačka hnízdo** - výška pádu do 1 m; možnost využít stávající stojny

**řetězová dvojhoupačka** – výška pádu 1 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

--------

**H12 ŠIMONOVA**

Nový prvek:

**herní domeček** – min. rozměr (d,š,v) – 1,2 x 1 x1,55 m; výška pádu do 0,5 m

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H13 ŽUFANOVA**

Nahrazení prvku:

**věž se skluzavkou a prolézacím tunelem** - výška pádu do 1 m

--------

**H15 SOCHÁŇOVA**

Nový prvek:

**herní domeček** – min. rozměr (d,š,v) – 1,2 x 1 x 1,55 m; výška pádu do 0,5 m

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

**betonový stůl na stolní tenis** - rozměr (d,š,v) – 2,74 x 1,53 x 0,76 cm

**altán** - plocha 14-18 m², min. 10 míst k sezení, uvnitř stůl

**řetězová dvojhoupačka** – výška pádu 1 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

Nahrazení prvku:

**sestava se skluzavkou a řetězovou dvojhoupačkou** - výška pádu 1,2 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

--------

**H17 VONDROUŠOVA**

Nahrazení prvku:

**nový povrch z kačírku pod 2 herními prvky** – odstranění poškozeného pryžového povrchu (rozměr cca 17 x 9 m); stávající herní prvky musí být zachovány; dopadová plocha musí být vytvořena u dvojhoupačky a skluzavky (praný kačírek o vel. 4 – 8 mm), zbylá plocha zemina

--------

**H18 VONDROUŠOVA**

Nahrazení prvku:

**čtyřmístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

**řetězová dvojhoupačka** – výška pádu 1 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

--------

**H20 JIRÁNKOVA**

Nahrazení prvku:

**věž se skluzavkou a různými výlezy** - výška pádu 1,2 - 1,5 m

**řetězová dvojhoupačka** – výška pádu 1 - 1,5 m; kombinace klasického a baby sedátka

--------

**H21 LAUDOVA**

Nový prvek:

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

Nahrazení prvku:

**jednomístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H23 LAUDOVA**

Nový prvek:

**herní domeček** – min. rozměr (d,š,v) – 1,2 x 1 x 1,55 m; výška pádu do 0,5 m

Nahrazení prvku:

**věž se skluzavkou a různými výlezy** - výška pádu 1,2 - 1,5 m

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H24 NEVANOVA**

Nový prvek:

**dvoumístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

Nahrazení prvku:

**jednomístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H27 NEVANOVA**

Nový prvek:

**jednomístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

Nahrazení prvku:

**čtyřmístné pružinové houpadlo** – výška pádu do 0,6 m

--------

**H30 OPUKOVÁ**

Nový prvek:

**lanová dráha** – plocha pro tento herní prvek je max. 27 x 4 m (lehce z kopce); výška pádu do 1 m

**jednomístná řetězová houpačka pro baby** – výška pádu do 1 m

**herní domeček** – min. rozměr (d,š,v) – 1,2 x 1 x 1,55 m; výška pádu do 0,5 m