**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky je jarní úklid (2026) a podzimní úklid (2025, 2026) komunikací v k. ú. Řepy. Úklid komunikací (silnic a chodníků) spočívá ve strojním a ručním čištění, a zahrnuje zejména:

a) čištění – ruční a za použití mechanizace

b) odstraňování plevele

c) odstraňování nečistot

d) mytí, splachování, zkrápění ploch vodou proti prašnosti

1. **ČIŠTĚNÍ**

**Ruční předčištění** – provádí se zametáním vč. ručního vymetení smetků z těžko dostupných míst např. zákoutí u domů, u dešťových svodů, okolo mobiliáře, odpadkových košů, sloupků, dopravního značení apod. Ruční předčištění bude provedeno v první fázi na všech komunikacích před zahájením strojního čištění.

**Čištění komunikací pro motorová vozidla** – provádí se samosběrným zametacím strojem umožňujícím zkrápění zametaných ploch. Strojový úklid komunikací se provádí v celé šíři komunikace kromě míst, kde jsou překážky bránící v průjezdu úklidové techniky (např. parkující vozidla).

**Čištění komunikací pro chodce (chodníky)** –provádí se samosběrným zametacím strojem umožňujícím zkrápění zametaných ploch. Celková hmotnost stroje nesmí překročit 3,5t. Strojový úklid chodníků se neprovede v místech, kde jsou překážky bránící v průjezdu úklidové techniky nebo to samotná komunikace neumožňuje (například šíře chodníku či jeho stav). Taková místa budou vyčištěna ručně. Úklid chodníků bude proveden v celé šíři chodníků. V místech, kde je poškozená či jinak narušená konstrukce povrchu chodníku nebude strojní čištění prováděno. Pro techniku v nedostupných místech se provede úklid ručním metením, případně narušený povrch chodníků se spláchne vodou bez tlaku s případným ručním dočištěním. Úklid povrchu chodníku, jenž je poškozený nebo jinak narušený se provádí dle možností, které odpovídají stupni poškození či narušení. V případě, že Poskytovatel poškodí povrch chodníku při provádění čištění chodníků, uvede neprodleně na vlastní náklady povrch chodníků do původního stavu.

1. **ODSTRAŇOVÁNÍ PLEVELE**

Z ploch chodníků a hran obrubníků bude provedeno odstranění plevele (mechanicky nebo strojně). Chemické odstranění Objednatel nepřipouští.

1. **ODSTRAŇOVÁNÍ NEČISTOT**

Odstraňováním je myšleno jakékoliv znečištění na komunikacích (pro chodce i motorová vozidla), např. odstraňování bláta, naplavenin, spadaného listí, pozůstatků zimního posypu aj. Objednatel se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci veškerých vzniklých odpadů v souladu s platnou legislativou zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

1. **MYTÍ, SPLACHOVÁNÍ, ZKRÁPĚNÍ PLOCH VODOU PROTI PRAŠNOSTI**

Jestliže není použití vody z důvodu jejího nedostatku dočasně zakázáno a nehrozí vznik náledí, musí být čištěná plocha před zametáním pokropena vodou v případě, že by zametáním došlo k rozptylu nečistot, které by mohly narušit životní prostředí. Zároveň je třeba dbát na to, aby uživatelé ulic a jiných veřejných prostranství byli co nejméně obtěžování, zejména prachem a hlukem.

Úklidy budou provedeny v následujícím období:

podzimní úklidy: 20.10. – 30.11.

jarní úklid: 20.04. – 30.06.

Pokyn k úklidu zadá Objednatel s předstihem minimálně 30 kalendářních dní před zahájením prací. To se netýká prvního úklidu, tj. období podzimu 2025, který bude proveden dle dohody Objednatele a Poskytovatele v podzimním období 2025.

Poskytovatel v návaznosti na obdržení pokynu předloží do 7 dní Objednateli plán postupu prací, jak bude úklid probíhat (zejm. se zohledněním uzavírek, počtu pracovníků, využití techniky apod.). Součástí plánu bude rovněž časový harmonogram prací a toky pohybu úklidu. Výše uvedené umožní oběma stranám lepší koordinaci a spolupráci při realizaci plnění předmětu zakázky.

Úklidy mohou být rozděleny do jednotlivých místních bloků (např. horní Řepy a dolní Řepy). Celkový rozsah jednoho komplexního úklidu bude **činit maximálně 7 pracovních dní.**

Úklid bude započat s ohledem na odjezd obyvatel s vozidly nejdříve v 8:30 hod. a končit nejpozději v 17:00 hod. Čištění bude prováděno dle seznamu komunikací (ulic) viz příloha č. 1 Smlouvy.

Celkový rozsah úklidů:

|  |  |
| --- | --- |
| Výměra chodníků pro čištění a úklid: | 28 716,02 m2 |
| Výměra komunikací pro čištění a úklid: | 1. 671,23 m2 |