Příloha č. 1 výzvy: „Praha 17 – Řepy – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby“

**Požadavky na výbavu, technickou specifikaci a záruční lhůty vozidel**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 nových plně elektrických dodávkových vozidel (BEV) a 1 nového plug-in hybridního vozu (PHEV), přičemž minimální technické parametry požadované Zadavatelem jsou stanoveny níže. Vozidla nesmí využívat hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Oba typy vozidel musí disponovat minimálně následující výbavou:

1) ABS

2) ESP nebo jiný obdobný bezpečnostní systém

3) Airbagy řidiče a spolujezdce

4) Zadní parkovací senzory nebo kamera

5) Posilovač řízení

6) Dálkově ovládané centrální zamykání

7) Manuální nebo automatická klimatizace

8) Elektricky ovládaná min. přední okna

9) Gumové koberce do interiéru a včetně zavazadlového prostoru

Oba typy vozidel musí splňovat záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Záruka**“), a to takto:

1. min. 5 let nebo 100 000 ujetých km na všechny věcné a právní vady automobilu, tj. za jakost automobilu jako celku;
2. min. 5 let na neprorezavění karosérie automobilu;
3. min. 5 let nebo 100 000 ujetých km na trakční baterii automobilu, při garanci minimální nabíjecí kapacity 70 %;
4. min. 3 roky na barevnou stálost a trvanlivost laku na lakovaných částech Automobilu;

Požadavky na 2 plně elektrická dodávková vozidla (BEV):

Typ: M1

Výkon: minimálně 85 kW

Kapacita baterie: min. 12 kWh

Zadní dveře: boční posuvné min. na jedná straně

Zavazadlový prostor: objem minimálně 1000 litrů a ložná plocha nejméně 130 cm (šířka nebo délka)

Minimální dojezd (WLTP – město min. 200 km)

Užitečná hmotnost minimálně 400 kg

Plnohodnotná rezerva

Maximální výška 195 cm a maximální šířka 220 cm z důvodu parkování vozů v podzemní garáži

Celoroční verze pneumatik

Požadavky na Plug-in hybridní vůz (PHEV):

Osobní vozidlo pro min. 4 osoby se zavazadlovým prostorem o objemu min. 300 litrů   
Kapacita baterie: min. 12 kWh  
Celoroční verze pneumatik