Příloha č.2

Specifikace předmětu plnění

**ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A DŘEVIN NA ÚZEMÍ   
MČ PRAHY 17**

# úDRŽBA ZELENĚ a související práce

* + 1. **Pokosení travnatých ploch:**
       - pokosení trávníků, následné okamžité shrabání pokosené hmoty, zametení pokosené hmoty z přilehlých zpevněných ploch, zajištění jejího naložení, odvozu a likvidace (zpracování v kompostárně či jiném zařízení určeném k materiálovému zhodnocení bioodpadů);
       - po provedené seči následuje dle potřeby dosekání (např. kolem laviček, stromů, keřových skupin apod.) tak, aby plocha byla kontinuálně posečena na jednotnou výšku porostu. Obsekávání dřevin, zejména mladých výsadeb, bude prováděno s maximální opatrností, aby nedocházelo k jejich poškození.
       - před sečí bude Dodavatelem v případě potřeby proveden úklid ploch, tedy vysbírání veškerého odpadu;
       - odvoz trávy musí být zajištěn vždy ihned po seči včetně úklidu pokosené trávy z chodníků a ostatních zpevněných ploch, nejpozději však do 2 dnů po provedení seče;
       - při nutnosti použít z důvodů rozdílných terénních poměrů na jedné ploše rozdílných technických zařízení k seči, musí být tato organizačně zajištěna tak, aby seč celé plochy byla zajištěna v průběhu jednoho pracovního dne;
       - první seč v rámci předmětu plnění zakázky proběhne neodkladně po uzavření smlouvy s Dodavatelem.
       - pokosení travnatých ploch bude obecně provedeno na výšku 6 až 10 cm dle aktuálního průběhu počasí a dle pokynu Objednatele;
       - při následné běžné frekvenci sečí budou trávníky pokoseny při výšce porostu cca 30 cm;
       - Dodavatel zajistí seče v termínu do 30 kalendářních dnů od obdržení dílčího pokynu ze strany Zadavatele. Lhůta může být prodloužena pouze po písemné dohodě formou e-mailové komunikace se Zadavatelem na základě objektivních důvodů (např. nepříznivé meteorologické podmínky);
       - v rámci koordinace a kontroly provedených prací je území rozděleno na sídlištní část (Řepy I, Řepy II, Řepy III) a staré Řepy (dolní, horní a část Lesoparku);
       - při údržbě travnatých ploch v blízkosti parkujících vozidel je Dodavatel povinen postupovat tak, aby nedošlo k jejich znečištění, nebo poškození (nutnost při seči používat plachtu pro ochranu vozidel).

1. **Odklizení spadaného listí:**
   * + - odklizení spadaného listí za pomocí fukarů, včetně mechanického dohrabání ploch, vyčištění ploch pod keři a ostatních hůře přístupných míst, cest, zpevněných a dalších nespecifikovaných ploch od veškerého přítomného odpadu a následné zajištění jeho naložení, odvozu a likvidace (zpracování v kompostárně či jiném zařízení určeném k materiálovému zhodnocení bioodpadů);
       - probíhá zpravidla v období listopad a prosinec;
       - tento úkon je prováděn na pokyn Objednatele;
       - Dodavatel zajistí provedení odklizení spadaného listí v termínu do 40 kalendářních dnů od obdržení dílčího pokynu ze strany Zadavatele. Lhůta může být prodloužena pouze po písemné dohodě formou e-mailové komunikace se Zadavatelem na základě objektivních důvodů (např. nepříznivé meteorologické podmínky);
       - v rámci koordinace a kontroly provedených prací je území „pracovně“ rozděleno na sídlištní část (Řepy I, Řepy II, Řepy III) a staré Řepy (dolní, horní a část Lesoparku)
2. **Řez a údržba keřů:**

* soupis ploch a požadovaných prací bude předán Dodavateli v průběhu plnění zakázky v písemné podobě (e-mailem) vždy 1x týdně dle aktuálních potřeb;
  + - * Dodavatel je povinen provést řezy do 7 dnů od obdržení dílčího pokynu ze strany Zadavatele, lhůta může být prodloužena pouze po písemné dohodě formou e-mailové komunikace se Zadavatelem na základě objektivních důvodů (např. nepříznivé meteorologické podmínky);

**Údržba keřů zahrnuje zejména:**

* + - * **živý plot –** tvarovaná linie keřů ve formě plotu
* ořezání mladých přerůstajících výhonů keřů vysazených v živém plotu, odstranění náletových a plevelných rostlin z keřů při řezu a následné zajištění odvozu a likvidace bioodpadu;
* řez je prováděn tak, aby byla zachována původní šíře a výše živého plotu a tvar určený Objednatelem;
  + - * **solitérní keř** – jedná se o jedince rostoucí samostatně, tzn. takové keře, které nelze měřit plošně jako skupina;
* ořez keře dle taxonu a tvaru, odplevelení, průklest, odstranění náletových dřevina následné zajištění odvozu a likvidace bioodpadu;
  + - * **skupina keřů** – jedná se o seskupení keřů, která je netvarovaná do linie živého plotu a které lze změřit plošně;
* ořez keřů dle taxonu a tvaru, odplevelení, průklest, odstranění náletových dřevina následné zajištění odvozu a likvidace bioodpadu;

1. **Odstranění nežádoucích / náletových dřevin (s / bez odstranění pařezu)**

* Odstranění dřevin mechanizovaně, tj. za použití techniky (např. křovinořezy).

1. **Likvidace kompostovatelného odpadu**
   * + - likvidace odpadu nad rámec činností uvedených v položkovém rozpočtu;
       - nejčastěji se jedná o odpad z činnosti údržby zeleně pracovníků MČP17 (seč travnatých ploch případně ořez keřů);
       - pracovní operace zahrnuje naložení, odvoz a likvidaci veškerého odpadu

(zpracování v kompostárně či jiném zařízení určeném k materiálovému zhodnocení bioodpadů);

1. **Odstranění větví po řezu dřevin jinými subjekty, odstranění / úklid stromu či jeho částí po živelných katastrofách**
   * + - odstranění spadaných větví a stromů včetně práce s technikou, naložení, odvozu a likvidace (zpracování) dřevní hmoty, která je nákladem Dodavatele, včetně použití vozidla. Odstranění / úklid stromu či jeho částí po živelných katastrofách (událostech) bude proveden bezodkladně.
2. **Ochrana dřevin proti korní spále a houbovým patogenům**
   * + - ochranou dřevin se rozumí aplikace chemického přípravku určeného k ochraně dřevin před chorobami;
       - ochrana dřevin se bude provádět u běžně se vyskytujících chorob (např. padlí, rez);
       - aplikace chemického přípravku bude zajišťována pouze odborně proškolenou osobou, dodržena budou veškerá bezpečnostní a hygienická opatření v souladu s platnými nařízeními a normami.
3. **Kotvení**
   * + - oprava stávajícího kotvení (práce včetně materiálu);
       - jednotkou uvedenou v položkovém rozpočtu je myšlena dřevina (ks).
4. **Zálivka**
   * + - zálivka solitérních stromů (výhradně mladých výsadeb), keřů, záhonů případně mobilní zeleně včetně nákladů na spotřebovanou vodu a dovozu vody;
       - prováděna na základě pokynů Objednatele;

* v rámci zálivky bude požadována instalace zavlažovacích vaků (vč. jejich jednorázové kontroly bezzávadnosti).

Veškeré práce specifikované v položkovém rozpočtu budou zahrnovat kompletní činnosti a náklady nezbytné pro provedení služby, tj. vč. dodání veškerého potřebného materiálu či naložení, odvozu a likvidace odpadu, který je nákladem Dodavatele. Původcem bioodpadů, které z údržby zeleně vznikají je dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), MČ Praha 17.

* Pokud Dodavatel nedisponuje povolením k převzetí odpadů je nutná jeho registrace jakožto dopravce. Vzniklé odpady musí být předány do zařízení, které disponuje povolením k převzetí příslušných odpadů v souladu s § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Dopravce má povinnost zasílat MČ Praha 17 za každý uplynulý kalendářní měsíc vážní lístky z tohoto zařízení, a to do 15. dne následujícího měsíce. Dopravce odpady neeviduje. Předání odpadu dopravci, a nikoli přímo zařízení, je v souladu se zákonem, viz § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Původcem odpadu je MČ Praha 17.
* Pokud Dodavatel disponuje povolením k převzetí odpadů dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech, MČ Praha 17 předává odpad přímo na zařízení svého smluvního partnera, případně poddodavatele. Původcem odpadu je MČ Praha 17.

Práce budou prováděny v souladu s platnými oborovými standardy a normami.

# ARBORISTIKA

Předmětem veřejné zakázky jsou dále služby spočívající v péči o stromy na pozemcích ve správě MČ Praha 17, včetně pozemků mateřských školek a základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 17. Konkrétně se při plnění zakázky bude jednat zejména o:

* + - * kácení stromů
      * řezy dle standardů vydané AOPK SPPK A02 002:2025 II. revize
      * práce na plošině

Všechny výše uvedené práce budou provedeny dle platných standardů AOPK ČR. Zejména se jedná o standardy péče o přírodu a krajinu – Řada A (arboristické standardy):

* + - SPPK A02 002:2015 Řez stromů
    - SPPK A02 005:2015 Kácení stromů
    - SPPK A02 007:2015 Úprava stanovištních poměrů dřevin
    - SPPK A02 009: 2024 Speciální zásahy na stromech I. revize